点火激励器是将机载直流电或者115V、400Hz的交流电，转变为高压交流电或者高压直流脉冲，通过高压传输导线向电嘴传输电能来产生电火花的机构。